{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7]]}
["三明文旅集团明城旅游营销中心电子设备清单"]
["报价单位（盖章）：                     联系人：             电话：                日期：     年   月   日"]
["序号","名称","主要参数","数量","单位","单价","金额","备注"]
[1,"室外LED全彩显示屏",null,1,"套",null,null,"总面积约13.93，长宽比2:1，包含钢架结构、设备安装调试，LED屏要防水，配空调散热系统，要有配套的管理软件及辅材，要配有音频系统，需要满足的参数如下：\n（1）像素间距（mm） 5\n（2）像素密度（点/m2 ） 40000\n（3）模组尺寸（mm） 320mm(W)*160mm（H）\n（4）模组分辨率（W×H） 64×32\n（5）亮度（cd/m2） ≥4500cd/㎡\n（6）亮度均匀性 ≥97%\n（7）色温 3500-9300K\n（8）视角（°） 水平120，垂直120\n（9）最大功耗（W/m2） 750\n（10）平均功耗（W/m2） 250\n（11）换帧频率（帧/秒） ≥60\n（12）刷新频率（Hz） ≥3840\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}